STAR MINI F2

Напольный светильник

Торше́р


Инструкция по сборке

Внешний вид торшера




Торшер поставляется в разобранном виде и состоит из 3-х основных частей:

- Подставка (ноги);




- Корпус торшера в сборе

(Электрокабель с выключателем и вилкой условно не показан);




- Абажур в сборе.





Сборка Светильника (Торшера)

1. Открутить и снять с корпуса светильника гайки-барашки и шайбы.




1. Установить ноги на корпус, для этого совместить полукруглые вырезы на ногах со шпильками на корпусе и прижав ногу (стойку) к корпусу зафиксировать ногу (ноги) гайками-барашками с шайбами.







1. Снять (открутить) кольцо с патрона Е27 на корпусе светильника



1. Установить Абажур на корпус светильника, совместив отверстие в кольце абажура с патроном Е27 и зафиксировать абажур кольцом





1. Установить лампу в патрон светильника, подключить вилку электрокабеля светильника к электросети. С помощью выключателя проверит работу светильника (торшера).

